CSTY-1812 软件更新记录

日期：2020/05/14

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **更改内容** | **备注** |
| 1 | 程序中检查MSS\_CAN\_send\_message()的返回值并做超时错误处理 |  |
| 2 | 软件版本号自增1 | VER:7 |
| 3 |  |  |

软件修改项：

Ver6:

1. Can单包发送时检查MSS\_CAN\_send\_message()返回值，计数做延时等待,失败尝试重发（<1000）。

Ver7:

1. Can 单包发送时检查MSS\_CAN\_send\_message()返回值，计数做延时等待，失败尝试重发（<4000）,超时进行错误处理， 重新初始化CAN。
2. CAN\_CONFIG寄存器的AUTO\_RESTART配置为bus-off自动恢复。